Legenda k exportovaným údajom z dopravného modelu (DM)

No - ID sledovaných úsekov (linkov)

All - intenzita všetkých vozidiel

C (cars) - intenzita individuálnej automobilovej dopravy (IAD)

Cnot (Cars no toll) - intenzita IAD bez diaľničnej známky

LNV - intenzita ľahkých nákladných vozidiel

NV - intenzita ťažkých nákladných vozidiel

VcurC - priemerná rýchlosť na úseku pre IAD

VcurNC - priemerná rýchlosť na úseku pre ťažkú nákladnú dopravu

Linky smerovo rozdelené.

Typy použitých linkov:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Type | Name | defSpeed CAR | defSpeed NV |
| 1 | 0 | D-6 | 105,000000km/h | 90,000000km/h |
| 2 | 0 | D-4 | 120,000000km/h | 90,000000km/h |
| 3 | 0 | D-4 intra | 90,000000km/h | 90,000000km/h |
| 4 | 0 | D-2 | 90,000000km/h | 90,000000km/h |
| 10 | 1 | I-2 extra | 85,000000km/h | 70,000000km/h |
| 11 | 1 | I-2 extra sparse intravilan | 75,000000km/h | 70,000000km/h |
| 12 | 1 | I-2 extra medium intravilan | 65,000000km/h | 70,000000km/h |
| 13 | 1 | I-2 extra dense intravilan | 55,000000km/h | 70,000000km/h |
| 14 | 1 | I-2 extra fast mountain pass | 60,000000km/h | 60,000000km/h |
| 15 | 1 | I-2 extra slow mountain pass | 50,000000km/h | 50,000000km/h |
| 18 | 1 | I-2 city | 40,000000km/h | 40,000000km/h |
| 19 | 1 | I-2 village | 50,000000km/h | 45,000000km/h |
| 20 | 1 | I-2/4 city fast | 60,000000km/h | 70,000000km/h |
| 21 | 1 | I-4 extra | 90,000000km/h | 70,000000km/h |
| 22 | 1 | I-2 extra fast mountain pass2 | 60,000000km/h | 55,000000km/h |
| 23 | 1 | I-2 extra medium intravilan2 | 69,000000km/h | 65,000000km/h |
| 24 | 1 | I-2 extra slow mountain pass2 | 60,000000km/h | 50,000000km/h |

No - číslo typu linku

Type - 0: Diaľnica, 1: Cesta I. triedy

Name - D-2 Diaľnica polovičný profil; D-4 Diaľnica plný profil ; D-6 diaľnica; I-2 (analogicky) cesta I. triedy- Číslo predstavuje počet jazdných pruhov.